[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PPP

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`ENABLE PPP=ppp-interface`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

PPPインターフェースを有効にする（PPPのリンクを確立する）。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

関連コマンド

CREATE PPP
DESTROY PPP
DISABLE PPP
RESET PPP
SET PPP
SHOW PPP

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H