[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP PATH

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SHOW RSVP PATH`

RSVPセッションに関する情報を送受信したPathメッセージに基づいて表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp path

    Path State

    Session                    Senders              TSpec
    ------------------------------------------------------------------------------
    192.168.20.50:1038 TCP     192.168.10.200:23    [t,4000,1000,4000,100,2000]
    192.168.10.200:23 TCP      192.168.20.50:1038   [t,4000,1000,4000,100,2000]
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Session | セッション（終点）、「IPアドレス:ポート トランスポートプロトコル」の形式
Senders | 送信者（Sender）のIPアドレス
TSpec | Pathメッセージのフロー仕様 TSpec。[t (r) (d) (p) (m) (M)]の形式。(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す

関連コマンド

SHOW RSVP
SHOW RSVP COUNTER
SHOW RSVP INTERFACE
SHOW RSVP RESV

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H