[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE OSPF INTERFACE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ENABLE OSPF INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）または仮想インターフェース名（VIRTn）

無効状態のOSPFインターフェースを有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名、または仮想インターフェース名（VIRTn）。

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF INTERFACE
DISABLE OSPF INTERFACE
RESET OSPF INTERFACE
SET OSPF INTERFACE
SHOW OSPF INTERFACE

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H