[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF HOST

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF HOST[=ipadd] [AREA={BACKBONE|area-number}]`

ipadd: IPアドレス
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

OSPFルーティングテーブルにスタティック登録されたホスト経路（ネットマスクが255.255.255.255の経路）の情報を表示する。

パラメーター

HOST: ホストのIPアドレス

AREA: ホストの所属エリア

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf host

    IP address       Mask             State     Area            Metric  TOS  Type
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.100   255.255.255.255  Active    Backbone             1    0  Stat
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
IP address | ホストまたはPoint-to-PointネットワークのIPアドレス
Mask | ネットマスク
State | 経路エントリーの状態。ActiveかInactive
Area | 所属エリアID
Metric | メトリック
TOS | サービスタイプ（TOS）
Type | エントリータイプ。Stat（スタティック経路）、Dyn（ダイナミック経路）のいずれか

関連コマンド

ADD OSPF HOST
DELETE OSPF HOST
SET OSPF HOST

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H