[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP DNSRELAY

カテゴリー：IP / DNSリレー

`ENABLE IP DNSRELAY`

DNSリレー機能を有効にする。デフォルトは無効。
本機能を有効にすると、自分宛のDNSリクエストをあらかじめ設定したDNSサーバーに転送するようになる。
なお、DNSサーバーはADD IP DNSコマンドで設定する。また、DNSキャッシュを使う場合は、SET IP DNS CACHEコマンドでキャッシュサイズを0以外の値に変更する。

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP DNSRELAY
SHOW IP
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H