[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE RSVP INTERFACE

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`DISABLE RSVP INTERFACE={interface|DYNAMIC}`

interface: IPインターフェース名（pppXのみ（PPPoEは除く））

指定したインターフェースでRSVPを無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名。指定した場合、該当インターフェースにおけるRSVP機能が無効になる。DYNAMICを指定した場合は、これ以降に作成されたダイナミックインターフェースのRSVP機能が無効になる。PPPインターフェース（PPPoEを除く）のみサポート。

関連コマンド

ENABLE RSVP INTERFACE
SHOW RSVP
SHOW RSVP INTERFACE

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H