[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE PORT

カテゴリー：ブリッジング / ブリッジポート

`SHOW BRIDGE PORT[=1..32]`

ブリッジポートに関する情報を表示する。

パラメーター

PORT: ブリッジポート番号

入力・出力・画面例

    Manager >  show bridge port

    Port Information
    -------------------------------------------------------------------------------
    Port Number                   : 1
    Port Interface                : eth0
    Port Media Type               : ISO8802-3 CSMACD
    Port filter                   : -
    Outbound User Priority        : 0
    Outbound Access Priority      : 0
    UpTime                        : 2
    State                         : forwarding
    Port Identifier               : 8001
    Path Cost                     : 100
    Designated Root               : 8000 : 00-90-99-0a-06-81
    Designated Cost               : 0
    Designated Bridge             : 8000 : 00-90-99-0a-06-81
    Designated Port               : 8001
    Topology Change Acknowledge   : 0

    Port Number                   : 2
    Port Interface                : eth1
    Port Media Type               : ISO8802-3 CSMACD
    Port filter                   : -
    Outbound User Priority        : 0
    Outbound Access Priority      : 0
    UpTime                        : 790
    State                         : forwarding
    Port Identifier               : 8002
    Path Cost                     : 100
    Designated Root               : 8000 : 00-90-99-0a-06-81
    Designated Cost               : 0
    Designated Bridge             : 8000 : 00-90-99-0a-06-81
    Designated Port               : 8002
    Topology Change Acknowledge   : 0

    Port Number                   : 3
    Port Interface                : ppp0
    Port Media Type               : PPP
    Port filter                   : -
    Outbound User Priority        : 0
    Outbound Access Priority      : 0
    UpTime                        : 45
    State                         : blocking
    Port Identifier               : 8003
    Path Cost                     : 100
    Designated Root               : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    Designated Cost               : 100
    Designated Bridge             : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    Designated Port               : 8003
    Topology Change Acknowledge   : 0
    Group                         : 1
    Peer Cluster Identifier       : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    Old Peer Cluster Identifier   : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    Reclustering                  : stable
    Current Cluster Identifier    : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    Old Cluster Identifier        : 0000 : 00-00-00-00-00-00
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Port Number | ブリッジポート番号
Port Interface | インターフェース名。MIB-IIオブジェクトifDescrと同じ
Port Media Type | メディアタイプ。MIB-IIオブジェクトifTypeで定義されているMACエンティティータイプ
Port filter | ポートに適用されているブリッジフィルターの番号
Outbound User Priority | 送信時ユーザープライオリティー
Outbound Access Priority | 送信時アクセスプライオリティー
Uptime | ポートの状態が最後に変化してからの経過時間（秒数）
State | ポートの状態。DISABLED、LISTENING、LEARNING、FORWARDING、BLOCKINGのいずれか
Port Identifier | ポート識別子。ポート番号とポートプライオリティーからなる
Path Cost | パスコスト
Designated Root | ルートブリッジ識別子。LANまたはグループ上の代表ブリッジが送信するConfugurationメッセージのルートブリッジ識別子パラメーターの値
Designated Cost | 代表コスト
Designated Bridge | 代表ブリッジ識別子
Designated Port | 代表ポート識別子
Topology Change Acknowledge | 次に送信されるConfigurationメッセージのTopology Change Acknowledgmentフラグ

関連コマンド

ADD BRIDGE PORT
DELETE BRIDGE PORT
SET BRIDGE PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H