[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET GRE TUNNEL

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`SET GRE TUNNEL REMOTE=ipadd KEY={value|NONE}`

ipadd: IPアドレス
value: トンネル鍵（最高8桁の16進数で指定する。有効範囲は1〜FFFFFFFF）

GREトンネルの鍵を変更する。

パラメーター

REMOTE: GREパケットの送信先アドレス。トンネルの終点となる対向ルーターのIPアドレスを指定する。

KEY: トンネル鍵の値を最高8桁の16進数で指定する。有効範囲は1〜FFFFFFFF。トンネル鍵を指定したときは、対向ルーターにも同じ値を指定すること。NONEを指定した場合および本パラメーターを省略した場合は、トンネル鍵を使わない。

関連コマンド

ADD GRE
ADD GRE TUNNEL
DELETE GRE
DELETE GRE TUNNEL
SET GRE
SHOW GRE
SHOW GRE TUNNEL

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H