[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET DHCP RANGE

カテゴリー：DHCPサーバー / DHCPレンジ（提供アドレス）

`SET DHCP RANGE=range PROBE={ICMP|ARP}`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPレンジ内IPアドレスの使用状況確認方法を変更する。

パラメーター

RANGE: DHCPレンジ名

PROBE: IPアドレスの使用状況確認をICMPで行うかARPで行うかを指定する。デフォルトはICMP。DHCPクライアントとの通信をリレーエージェント経由で行なう場合はARPは使用できないので注意。 また、DHCPクライアントがファイアウォール機能などでルーターからのICMPに応答しない場合は、ICMPは使用できないので注意。

関連コマンド

CREATE DHCP RANGE
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H