＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #18

# ISDN経由でのPPPダイヤルアップ受け入れ（アドレス動的割り当て）

ISDN経由でリモートユーザーからのダイヤルアップPPP接続を受け入れるアクセスサーバー的な設定例です。この例では、IPプール機能を使って、アドレスプールの中から使用されていないアドレスを動的に割り当てます。

ここでは、本製品を着呼専用とし、アクセスしてきたユーザーにIPアドレスを動的に割り当てる設定例を示します。着呼時にPPPインターフェースを動的生成するため、PPPテンプレート機能を使用しています。

表 1
| ルーターA
ISDN番号 | 03-1234-1111
ISDNコール名 | REMOTE
ISDN発着優先 | 着呼優先（専用）
WAN側物理インターフェース | 特定しない
PPP認証方式 | CHAP
WAN側（pppx）IPアドレス | Unnumbered（動的作成）
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24
IPプール名 | KAIKAI
IPプールのアドレス範囲 | 192.168.100.1〜192.168.100.127

ルーターAには、下記のPPPユーザーを登録します。

表 2
ユーザー名 | AAA | BBB | CCC
パスワード | PasswordA | PasswordB | PasswordC

ルーターAの設定

1. リモートユーザーのPPPユーザー名とパスワードを登録します（認証するときのパスワード）。

   `ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓
   ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓
   ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO ↓
   `
2. IPプール「KAIKAI」を作成し、ユーザーに割り当てるアドレス範囲を設定します。

   `CREATE IP POOL="KAIKAI" IP=192.168.100.1-192.168.100.127 ↓`
3. PPPテンプレートを作成します。これは、動的に作成するPPPインターフェースの仕様を定義するもので、着呼時のみ有効です。ここでは、CHAP認証を使用し、IPプール「KAIKAI」を使用するように設定します。

   `CREATE PPP TEMPLATE=1 IDLE=60 BAP=OFF IPPOOL="KAIKAI" AUTHENTICATION=CHAP ↓`
4. 接続先を作成します。ルーターAは着呼のみで発呼は行わないため、接続先回線番号として「0」を設定します。また、「INANY=ON」により、ISDNレベルでは誰でも着呼できるようにします。

   `ADD ISDN CALL=REMOTE NUMBER=0 PREC=IN INANY=ON ↓`
5. 「USER=PPP」により、着呼に対して動的にPPPインターフェースを作成するよう設定します。

   `SET ISDN CALL=REMOTE USER=PPP ↓`
6. 動的に作成されたPPPインターフェースに対しては、PPPテンプレート「1」を適用します。

   `SET ISDN CALL=REMOTE PPPTEMPLATE=1 ↓`
7. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
9. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓ ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓ ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO ↓ CREATE IP POOL="KAIKAI" IP=192.168.100.1-192.168.100.127 ↓ CREATE PPP TEMPLATE=1 IDLE=60 BAP=OFF IPPOOL="KAIKAI" AUTHENTICATION=CHAP ↓ ADD ISDN CALL=REMOTE NUMBER=0 PREC=IN INANY=ON ↓ SET ISDN CALL=REMOTE USER=PPP ↓ SET ISDN CALL=REMOTE PPPTEMPLATE=1 ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #18

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）