＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #123

# BGP-4：基本設定例

ドメイン間経路制御プロトコルBGP-4（Border Gateway Protocol version 4）の基本設定例です。シンプルなネットワーク構成を例に、I-BGP（内部BGP）とE-BGP（外部BGP）の両方の設定方法を示します。

> Note - 本機能はオプション機能ですので、ご使用にはフィーチャー（追加機能）ライセンスが必要です。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

各AS（65010、65020）にはそれぞれ次のルーターがあります。

- AS 65010：ルーターA、ルーターB
- AS 65020：ルーターC

この例では、以下のBGPセッションを張るための設定について示します。

- ルーターA・B（ともにAS 65010）間のI-BGPセッション
- ルーターB（AS 65010）・C（AS 65020）間のE-BGPセッション

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
3. 自AS番号を設定します。

   `SET IP AUTONOMOUS=65010 ↓`
4. ルーターBをBGPピアとして指定します。自分と同じAS番号を持つピアはI-BGPピア（内部ピア）となります。

   `ADD BGP PEER=192.168.100.2 REMOTEAS=65010 ↓`
5. BGPで配布する経路情報を指定します。ここでは静的経路（ローカル経路）を配布します。

   `ADD BGP IMPORT=STATIC ↓`
6. BGPピアとのセッションを開始します。

   `ENABLE BGP PEER=192.168.100.2 ↓`

ルーターBの設定

1. 専用線とPPPの設定を行います。

   `SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓
   CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓
   CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 自AS番号を設定します。

   `SET IP AUTONOMOUS=65010 ↓`
5. ルーターAをBGPピアとして指定します。自分と同じAS番号を持つピアはI-BGPピア（内部ピア）となります。「NEXTHOPSELF=YES」は、自分自身をNEXT_HOPとして通知するための設定です。

   `ADD BGP PEER=192.168.100.1 REMOTEAS=65010 NEXTHOPSELF=YES ↓`
6. ルーターCをBGPピアとして指定します。自分と異なるAS番号を持つピアはE-BGPピア（外部ピア）となります。

   `ADD BGP PEER=192.168.110.1 REMOTEAS=65020 ↓`
7. BGPで通知する経路情報を指定します。ここではここでは静的経路（ローカル経路）を配布します。

   `ADD BGP IMPORT=STATIC ↓`

   > Note - 特定の経路だけを配布したい場合は、ADD BGP IMPORTコマンドではなく、ADD BGP NETWORKコマンドで配布するプレフィックスを指定します。詳細は本設定例末尾の「メモ」をご覧ください。

8. BGPピアとのセッションを開始します。

   `ENABLE BGP PEER=192.168.100.1 ↓
   ENABLE BGP PEER=192.168.110.1 ↓
   `

ルーターCの設定

1. 専用線とPPPの設定を行います。

   `SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓
   CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓
   CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 自AS番号を設定します。

   `SET IP AUTONOMOUS=65020 ↓`
5. ルーターBをBGPピアとして指定します。自分と異なるAS番号を持つピアはE-BGPピア（外部ピア）となります。

   `ADD BGP PEER=192.168.110.2 REMOTEAS=65010 ↓`
6. BGPで通知する経路情報を指定します。ここではここでは静的経路（ローカル経路）を配布します。

   `ADD BGP IMPORT=STATIC ↓`

   > Note - 特定の経路だけを配布したい場合は、ADD BGP NETWORKコマンドで配布するプレフィックスを指定します。詳細は本設定例末尾の「メモ」をご覧ください。

7. BGPピアとのセッションを開始します。

   `ENABLE BGP PEER=192.168.110.2 ↓`

設定は以上です。

メモ

■ 特定の経路だけをBGP-4で配布したい場合は、ADD BGP IMPORTコマンドではなくADD BGP NETWORKコマンドで配布するプレフィックスを指定することができます。たとえば、ルーターBにおいて、ローカルルートのうち192.168.20.0/24の情報だけを配布するには、手順7の代わりに次のコマンドを実行します。なお、ADD BGP NETWORKコマンドで指定したプレフィックスは、（静的設定やIGPによって）ルーターの経路表に登録されているときだけBGPで通知されます。

`ADD BGP NETWORK=192.168.20.0/24 ↓`

■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

`SHOW IP ROUTE ↓`

■ BGPピアの状態はSHOW BGP PEERコマンドで確認します。

`SHOW BGP PEER ↓
SHOW BGP PEER=192.168.100.2 ↓
`

■ BGP-4の経路表を確認するには、SHOW BGP ROUTEコマンドを使います。

`SHOW BGP ROUTE ↓
`

■ BGP-4の設定情報を確認するにはSHOW BGPコマンドを使います。

`SHOW BGP ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ SET IP AUTONOMOUS=65010 ↓ ADD BGP PEER=192.168.100.2 REMOTEAS=65010 ↓ ADD BGP IMPORT=STATIC ↓ ENABLE BGP PEER=192.168.100.2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓ CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.2 MASK=255.255.255.0 ↓ SET IP AUTONOMOUS=65010 ↓ ADD BGP PEER=192.168.100.1 REMOTEAS=65010 NEXTHOPSELF=YES ↓ ADD BGP PEER=192.168.110.1 REMOTEAS=65020 ↓ ADD BGP IMPORT=STATIC ↓ ENABLE BGP PEER=192.168.100.1 ↓ ENABLE BGP PEER=192.168.110.1 ↓`

ルーターCのコンフィグ [テキスト版]

`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓ CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0 ↓ SET IP AUTONOMOUS=65020 ↓ ADD BGP PEER=192.168.110.2 REMOTEAS=65010 ↓ ADD BGP IMPORT=STATIC ↓ ENABLE BGP PEER=192.168.110.2 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #123

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）