## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  169 Pingポーリングによるメイン回線からインターネットVPNバックアップへの自動切り替え（ISP接続＋フレッツグループアクセス〜アドレスLAN型編〜）
##  ルーターAのスクリプト「pingu.scp」

DELETE IP ROUTE=192.168.2.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=192.168.2.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp1-1 NEXT=0.0.0.0
DISABLE IPSEC
DISABLE ISAKMP
