[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FRAMERELAY DLC

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`SHOW FRAMERELAY[=fr-interface] DLC[={ALL|dlci}] [COUNTER]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

DLCの情報を表示する。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

COUNTER: 統計カウンターを表示する

入力・出力・画面例

    Manager > show fr dlc

    Interface  DLC   LI   State               ECP       CCP
    ----------------------------------------------------------------------
    fr0        1023  0    Active (Alarm)      -         -
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名
DLC | 論理パス番号（DLCI）
LI | 該当DLCが割り当てられている論理インターフェース（FRLI）番号
State | DLCの状態。INACTIVE、Await_LMI、Disabled、Enc_Starting、Active、Congested (Mild)、Congested (Severe)、Discardingのいずれか
ECP | DLCのECP（Encryption Control Protocol）の状態。INACTIVE、STARTING、CLOSED、STOPPED、CLOSING、STOPPING、REQ SENT、ACK RCVD、ACK SENT、OPENED、-（それ以外）
CCP | DLCのCCP（Compression Control Protocol）の状態。INACTIVE、STARTING、CLOSED、STOPPED、CLOSING、STOPPING、REQ SENT、ACK RCVD、ACK SENT、OPENED、-（それ以外）

表 2：DLC指定時
Interface | インターフェース名
DLC Index | 論理パス番号（DLCI）
State | DLCの状態。INACTIVE、Await_LMI、Disabled、Enc_Starting、Active、Congested (Mild)、Congested (Severe)、Discardingのいずれか
Type | DLCの種別。LmiかStatic
Logical Interface | 該当DLCが割り当てられている論理インターフェース（FRLI）番号
Committed Information Rate | DLCのCIR
Encapsulation | DLCのエンキャプセレーション。Def_IETF、Def_CISCO、IETF、CISCOのいずれか
Encryption | 暗号化を使用しているかどうか。Def_On、Def_Off、On、Offのいずれか
Compression | 圧縮を使用しているかどうか。Def_On、Def_Off、On、Offのいずれか

関連コマンド

ADD FRAMERELAY DLC
DELETE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY DLC
RESET FRAMERELAY DLC
SET FRAMERELAY DLC
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H