[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DVMRP

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`SHOW DVMRP [CONFIG|COUNTERS|DEBUG|FORWARDING|INTERFACE|NEIGHBOUR|ROUTE]`

DVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）に関する情報を表示する。

パラメーター

CONFIG: DVMRPの設定をスクリプト形式で表示する。

COUNTERS: DVMRPインターフェースにおけるパケット送受信統計を表示する。

DEBUG: 現在有効になっているデバッグオプションを表示する。

FORWARDING: DVMRPの転送表（転送キャッシュ）を表示する。

INTERFACE: DVMRPインターフェースの情報を表示する。

NEIGHBOUR: 同一サブネットにあるDVMRPルーター（隣接ルーター）の情報を表示する。

ROUTE: DVMRPの経路表を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dvmrp config

    #
    #DVMRP configuration
    #

    enable dvmrp
    add dvmrp interface=vlan1
    add dvmrp interface=eth0

    Manager > show dvmrp counters

    DVMRP Interface Counters
    Interface: vlan1
                Rcv Pkts     Rcv Bad Pkts   Send Pkts
    -------------------------------------------------------------------
    Probe       0000000000   0000000000     0000000060
    Report      0000000000   0000000000     0000000000
    Prune       0000000000   0000000000     0000000000
    Graft       0000000000   0000000000     0000000000
    GraftAck    0000000000   0000000000     0000000000
    Total       0000000000   0000000000     0000000060
    -------------------------------------------------------------------
    Interface: eth0
                Rcv Pkts     Rcv Bad Pkts   Send Pkts
    -------------------------------------------------------------------
    Probe       0000000034   0000000000     0000000061
    Report      0000000007   0000000000     0000000007
    Prune       0000000001   0000000000     0000000001
    Graft       0000000001   0000000000     0000000001
    GraftAck    0000000001   0000000000     0000000001
    Total       0000000044   0000000000     0000000071
    -------------------------------------------------------------------

    Manager > show dvmrp debug

    DVMRP Debug
    Interface   Debug Options
    -------------------------------------------------------------------
    vlan1       Report
    eth0        None
    -------------------------------------------------------------------

    Manager > show dvmrp forwarding

    DVMRP Forwarding Table
    Source Address    Source Mask       Group             In Port  Pruned Up  Expiry
      Forwarding Ports
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.20.200    255.255.255.255   239.255.1.1       eth0     No         7080
      vlan1
           .....................................
    192.168.10.103    255.255.255.255   239.255.2.2       vlan1    No         7160
      eth0
           .....................................
    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show dvmrp interface

    DVMRP Interface Table
    Interface   Metric   TTL Threshold
    ----------------------------------
    vlan1       001      00255
    eth0        001      00255
    ----------------------------------
    Probe Interval ....................10
    Neighbour Timeout .................35
    Route Report Interval .............60
    Route Expiration Interval .........140

    Manager > show dvmrp neighbour

    DVMRP Neighbour Table
    Interface   IP Address        Two Way
    -------------------------------------------------------------------
    eth0        10.10.10.1        Yes
    -------------------------------------------------------------------

    Manager > show dvmrp route

    DVMRP Routing Table
    Source Address    Source Mask       Metric  Next Hop               Hold Down
      Designated Router
        Dependent Neighbours
    ----------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     001     vlan1->0.0.0.0         No
      eth0->me
        eth0->10.10.10.1
           .....................................
    10.10.10.0        255.255.255.0     001     eth0 ->0.0.0.0         No
      vlan1->me

           .....................................
    192.168.20.0      255.255.255.0     002     eth0 ->10.10.10.1      No
      vlan1->me

           .....................................
    ----------------------------------------------------------------------------

表 1：COUNTERSオプション指定時
Interface | DVMRPインターフェース
Rcv Pkts | 受信パケット数
Rcv Bad Pkts | 受信パケットのうち、エラーなどの理由で破棄されたものの数
Send Pkts | 送信パケット数

表 2：DEBUGオプション指定時
Interface | DVMRPインターフェース
Debug Options | 有効になっているデバッグオプション

表 3：FORWARDINGオプション指定時
Source Address | マルチキャストパケットの始点IPアドレス
Source Mask | 始点アドレス（Source Address）に適用するマスク
Group | 終点マルチキャストグループアドレス
In Port | 上流（受信）インターフェース
Pruned Up | 上流にPruneパケットを送信した状態かどうか。Yesの場合はカッコ内にPruneの残り有効期限（Lifetime）（秒）も表示される
Expiry | エントリーの残り有効期限（秒）
Forwarding Ports | 下流（送信）インターフェース

表 4：INTERFACEオプション指定時
Interface | DVMRPインターフェース
Metric | DVMRPインターフェースのメトリック設定値
TTL Threshold | TTLしきい値
Probe Interval | Probeパケットの送信間隔（秒）
Neighbour Timeout | 隣接ルーターが存在しなくなったと判断するまでの時間（秒）
Route Report Interval | Reportパケットの送信間隔（秒）
Route Expiration Interval | DVMRP経路の有効期限（秒）

表 5：NEIGHBOURオプション指定時
Interface | DVMRPインターフェース
IP address | 隣接ルーターのIPアドレス
Two Way | 隣接ルーターが当方を認識しているかどうか（双方向で隣接関係が築かれているかどうか）

表 6：ROUTEオプション指定時
Source Address | マルチキャストパケットの始点IPアドレス
Source Mask | 始点アドレス（Source Address）に適用するマスク
Metric | 経路エントリーのメトリック値
Next Hop | 始点アドレス（Source Address）に向かう経路上のネクストホップアドレス
Hold Down | 経路エントリーがホールドダウン（エントリーは無効だが、まだ削除されていない状態）中かどうか
Designated Router | 該当インターフェース上の代表ルーター。「me」は該当インターフェース自体が代表ルーターであることを示す
Dependent Neighbours | 本ルーターに依存しているDVMRP隣接ルーターのIPアドレスとインターフェース

関連コマンド

ADD DVMRP INTERFACE
DELETE DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
DISABLE DVMRP DEBUG
ENABLE DVMRP
ENABLE DVMRP DEBUG
RESET DVMRP INTERFACE
SET DVMRP INTERFACE

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H