## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  159 L2TPによるリモートアクセス型（PPPoEクライアント＋PPPoE AC＋L2TP LAC）
##  ルーターA(LAC)のコンフィグ

ENABLE L2TP
ENA L2TP SERVER=LAC
ADD L2TP USER=remote ACTION=DNSLOOKUP PREF=lns1
SET L2TP PASS=Password
CREATE ppp=0 OVER=eth0-any IPREQUEST=ON
SET ppp=0 OVER=eth0-any BAP=OFF USERNAME="user@ispA" PASSWORD="isppasswdA" LQR=OFF ECHO=ON
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF AUTHENTICATION=CHAP
ADD PPP ACSERVICE=REMOTE TEMPLATE=1 ACINTERFACE=vlan1 MAXSESSION=2
ENA PPP ACCESSCONCENTRATOR
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTE
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROU=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ADD IP DNS DOMAIN=any PRIM=192.168.2.100
