[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL={STATIC|INTERFACE|RIP|BGP} [METRIC={0..16777214|ORIGINAL}] [TYPE={1|2}]`

非OSPF経路を取り込み、AS外部LSAでAS内に通知するよう設定する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

PROTOCOL: 取り込むAS外部経路の起源。STATIC（スタティック経路）、INTERFACE（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）から選択する。

METRIC: PROTOCOLパラメーターで指定したAS外部経路を通知するときのメトリック。ORIGINALを指定した場合は、IP経路表のメトリック値がそのまま使われる。デフォルトは20

TYPE: PROTOCOLパラメーターで指定した起源を持つAS外部経路のメトリックタイプ（1または2）。デフォルトは2

関連コマンド

DELETE OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF REDISTRIBUTE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H