[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE LAPD TEI

カテゴリー：ISDN / LAPD

`DELETE LAPD=interface TEI=tei`

interface: スロット型インターフェース番号（0、1、2...）
tei: TEI値（端末終端点識別子）（0〜63）

LAPDインターフェースからTEI値（Terminal Endpoint Identifier = 端末終端点識別子）を削除する。
該当するTEI値を使用していたコネクションは解放される。また、該当するDLCを使用していた呼は切断される。

パラメーター

LAPD: LAPDインターフェース番号。スロット型インターフェース番号（ISDNモードのBRI、PRIインターフェースに対して0から順に割り当てられる番号）で指定する。

TEI: TEI値（Terminal Endpoint Identifier = 端末終端点識別子）

関連コマンド

ADD LAPD TEI
SET LAPD
SHOW LAPD

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H