＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #122

# IPv6ローカルルーター（RIPng）

IPv6ローカルルーターの基本設定です。この例では、経路制御にダイナミックルーティングプロトコルのRIPngを使っています。

RIPngは、ルーター間で経路情報を定期的に交換し、ルーティングテーブルを自動的に作成・維持するためのプロトコルです。RIPngでは、ホップ数（目的地までに経由するルーターの数）を基準にして、最短経路を選択します。RIPngは、15ホップ以内の比較的小規模なネットワーク環境で有効です。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
eth0のIPv6アドレス | 3ffe:1:1:1::1/64 | 3ffe:1:1:2::1/64
vlan1のIPv6アドレス | 3ffe:1:1:10::1/64 | 3ffe:1:1:10::2/64

ルーターAの設定

1. IPv6モジュールを有効にします。

   `ENABLE IPV6 ↓`
2. eth0インターフェースにIPv6アドレス3ffe:1:1:1::1/64を設定します。「PUBLISH=YES」は、LAN上にプレフィックスとゲートウェイアドレスを通知するよう指示するものです。LAN上のIPv6対応クライアントホストは、ルーターから通知を受けることにより、アドレスとデフォルトゲートウェイを自動設定できます。

   `ADD IPV6 INT=eth0 IP=3ffe:1:1:1::1/64 PUBLISH=YES ↓`
3. vlan1インターフェースにIPv6アドレス3ffe:1:1:10::1/64を設定します。「PUBLISH=YES」は、LAN上にプレフィックスとゲートウェイアドレスを通知するよう指示するものです。LAN上のIPv6対応クライアントホストは、ルーターから通知を受けることにより、アドレスとデフォルトゲートウェイを自動設定できます。

   `ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:1:10::1/64 PUBLISH=YES ↓`
4. ルーター通知（RA）を有効にします。これにより、「PUBLISH=YES」と指定されたインターフェースでプレフィックスとゲートウェイアドレスの通知を行うようになります。

   `ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓`
5. eth0インターフェースでRIPngを有効にします。

   `ADD IPV6 RIP INT=eth0 ↓`
6. vlan1インターフェースでRIPngを有効にします。

   `ADD IPV6 RIP INT=vlan1 ↓`
7. RIPngを有効にします。

   `ENABLE IPV6 RIP ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPv6モジュールを有効にします。

   `ENABLE IPV6 ↓`
2. eth0インターフェースにIPv6アドレス3ffe:1:1:2::1/64を設定します。「PUBLISH=YES」は、LAN上にプレフィックスとゲートウェイアドレスを通知するよう指示するものです。LAN上のIPv6対応クライアントホストは、ルーターから通知を受けることにより、アドレスとデフォルトゲートウェイを自動設定できます。

   `ADD IPV6 INT=eth0 IP=3ffe:1:1:2::1/64 PUBLISH=YES ↓`
3. vlan1インターフェースにIPv6アドレス3ffe:1:1:10::2/64を設定します。「PUBLISH=YES」は、LAN上にプレフィックスとゲートウェイアドレスを通知するよう指示するものです。LAN上のIPv6対応クライアントホストは、ルーターから通知を受けることにより、アドレスとデフォルトゲートウェイを自動設定できます。

   `ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:1:10::2/64 PUBLISH=YES ↓`
4. ルーター通知（RA）を有効にします。これにより、「PUBLISH=YES」と指定されたインターフェースでプレフィックスとゲートウェイアドレスの通知を行うようになります。

   `ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓`
5. eth0インターフェースでRIPngを有効にします。

   `ADD IPV6 RIP INT=eth0 ↓`
6. vlan1インターフェースでRIPngを有効にします。

   `ADD IPV6 RIP INT=vlan1 ↓`
7. RIPngを有効にします。

   `ENABLE IPV6 RIP ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IPV6 ↓ ADD IPV6 INT=eth0 IP=3ffe:1:1:1::1/64 PUBLISH=YES ↓ ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:1:10::1/64 PUBLISH=YES ↓ ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓ ADD IPV6 RIP INT=eth0 ↓ ADD IPV6 RIP INT=vlan1 ↓ ENABLE IPV6 RIP ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IPV6 ↓ ADD IPV6 INT=eth0 IP=3ffe:1:1:2::1/64 PUBLISH=YES ↓ ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:1:10::2/64 PUBLISH=YES ↓ ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓ ADD IPV6 RIP INT=eth0 ↓ ADD IPV6 RIP INT=vlan1 ↓ ENABLE IPV6 RIP ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #122

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）