[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ETH CONFIGURATION

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`SHOW ETH[=eth-interface] CONFIGURATION`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

Ethernetインターフェースにアタッチされている上位プロトコルモジュールの一覧、および、フレームタイプ（エンキャプセレーション）とプロトコルタイプ値の一覧を表示する。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show eth configuration

    Configuration for ETH instance 0:

      Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
      --------------------------------------------------------------------
      IP               IP               Ethernet  0800        0000cd0a404e
      IP               ARP              Ethernet  0806        0000cd0a404e
      --------------------------------------------------------------------

    Configuration for ETH instance 1:

      Module           Protocol         Format    Discrim     MAC address
      --------------------------------------------------------------------
      PPP              ???              Ethernet  8864        0000cd008b00
      PPP              ???              Ethernet  8863        0000cd008b00
      IP               IP               Ethernet  0800        0000cd008b00
      IP               ARP              Ethernet  0806        0000cd008b00
      --------------------------------------------------------------------

表 1
Module | Ethernetインターフェースを使用しているプロトコルモジュール名
Protocol | フレームタイプとプロトコルタイプ値から判断したプロトコル名
Format | フレームタイプ（エンキャプセレーション）
Discrim | プロトコルタイプ値。該当フレームのプロトコルフィールドに設定される値
MAC Address | MACアドレス

関連コマンド

SHOW ETH COUNTERS
SHOW ETH RECEIVE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H