[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（スタティック）

`ADD IP ROUTE=ipadd INTERFACE=interface NEXTHOP=ipadd [DLCI=dlci] [MASK=ipadd] [METRIC=1..16] [METRIC1=1..16] [METRIC2=1..65535] [POLICY=0..7] [PREFERENCE=0..65535]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
dlci: DLCI（0〜1023）

IPルーティングテーブルにスタティック経路を追加する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPアドレス。MASKと組み合わせて指定する。デフォルト経路の場合は0.0.0.0を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPインターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス。ダイレクト経路の場合は0.0.0.0を指定する。また、PPPインターフェース側に向けた経路の場合も0.0.0.0を指定できる。

DLCI: フレームリレー論理パス番号（DLCI）。INTERFACEにフレームリレーインターフェースを指定した場合に必要。

MASK: 宛先ネットワークのネットマスク。省略時はROUTEパラメーターで指定したIPアドレスの標準クラスマスクが使用される。デフォルト経路のマスクは0.0.0.0とする（省略可能）

METRIC: RIPが使用するメトリック。METRIC1パラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC1: RIPが使用するメトリック。METRICパラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC2: OSPFが使用するメトリック。省略時は1

POLICY: 本経路のサービスタイプ（TOS）。省略時は0

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。複数の経路が存在するときはもっとも優先度の高い経路が使用される。省略時の値はデフォルト経路（0.0.0.0）が360、その他のスタティック経路が60。なお、インターフェース経路は優先度0、RIP経路は優先度100、BGP経路は優先度170となる。

例

``■ ppp0上にデフォルト経路を設定する。
`ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
` ■ ネットワーク172.20.53.0/24への経路を設定する。
`ADD IP ROUTE=172.20.53.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=172.16.1.1
` ■ フレームリレーインターフェース「0」上にネットワーク192.168.30.0/24への経路を設定する。DLCIは17。
`ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=fr0 NEXTHOP=192.168.100.3 DLCI=17`

関連コマンド

DELETE IP ROUTE
SET IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H