＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #27

# EthernetによるIP2点間接続（プロキシーARP）

Ethernet上の2つの拠点をIP接続します。この例では、センター側LANのアドレスの一部をリモート側に割り当て、プロキシーARPによってルーティングする例を示しています。

ここでは、ルーターAに接続されている192.168.10.0/24のネットワークのうち、192.168.10.240〜192.168.10.255（192.168.10.240/28）をルーターBに割り当てます。

表 1
| ルーターA | ルーターB
WAN側（eth0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.241/28

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. WAN側（eth0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. ルーターB側サブネット（192.168.10.240/28）への経路を優先度最高（PREFERENCE=0）で登録し、プロキシーARPが働くようにします。これにより、ルーターAのLAN側端末から192.168.10.241〜192.168.10.254へのARP要求に対し、ルーターAが代理で応答するようになります。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.240 MASK=255.255.255.240 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.100.2 PREFERENCE=0 ↓`
5. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.241 MASK=255.255.255.240 ↓`
3. WAN側（eth0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`
5. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ プロキシーARPを使用しない場合は、ルーターAで次のコマンドを実行します。プロキシーARPはデフォルトでオンになっています。

`ADD IP INT=vlan1 PROXYARP=OFF ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.240 MASK=255.255.255.240 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.100.2 PREFERENCE=0 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.241 MASK=255.255.255.240 ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #27

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）