[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET INTERFACE COUNTER

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`RESET INTERFACE[={ifindex|interface}] COUNTER`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

指定したインターフェースのMIBカウンターをリセットする。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる。

例

``■ eth0インターフェースのMIBカウンターをリセットする。
`RESET INTERFACE=eth0 COUNTER`

関連コマンド

SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H