＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #165

# L2TP＋IPsecを用いた2拠点間接続＋回線冗長（OSPF）

広域EthernetサービスとCUG（Closed Users Group）サービスを利用し、広域Ethernetをメイン回線、CUGをバックアップ回線として使用します。広域Ethernet側で、通信経路断となった場合、OSPFで経路情報を更新し、CUG側のネットワークへ経路を切り替えます。CUG側の通信はIPsecを使用します。

CUGサービスのプライベートグループ（以下、グループ）管理者からは、次の情報を提供されているものとします。

表 1：グループ管理者から提供された情報
| ルーターA | ルーターB
PPPユーザー名 | userA@isp | userB@isp
PPPパスワード | isppasswdA | isppasswdB
IPアドレス（端末型） | 10.0.0.1/32 | 10.1.0.1/32

表 2：L2TPの設定
| ルーターA | ルーターB
L2TPコール名 | remote | remote
L2TP終端アドレス | 172.16.1.1/30 | 172.16.1.2/30
L2TPサーバーモード | LAC/LNS兼用（BOTH） | LAC/LNS兼用（BOTH）
L2TPサーバーパスワード | l2tpA | l2tpB

ルーターAの設定

1. セキュリティーモードで各種設定を行うことのできるSecurity Officerレベルのユーザー「secoff」を作成します。パスワードは「secoff」とします。

   `ADD USER=secoff PASSWORD=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER ↓`

   > Note - Security Officerレベルのユーザーを作成しておかないと、セキュリティーモードに移行できませんのでご注意ください。

2. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェースを作成します。
   「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、ISPから通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。ISPから指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「ANY」を設定します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
3. ISPから通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA@isp PASSWORD=isppasswdA LQR=OFF ECHO=ON ↓`
4. L2TP を有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
5. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
6. 相手側からL2TPのコネクション確立要求が来たときに相手を認証するためのパスワードを設定します。

   `SET L2TP PASSWORD=l2tpA ↓`
7. L2TPコールを定義します。これはISDNにおけるISDNコールに相当するもので、接続先のL2TPサーバーとの間に仮想回線を張るための情報を定義します。CALLには任意の名前を、REMOTEには相手側で定義されているL2TPコールの名前を指定します。 LAN間接続の場合、TYPEにはVIRTUALを指定します。IPは接続先のL2TPルーター、PRECEDENCEは優先する呼の方向です。また、相手側にL2TPパスワードが設定されている場合は、PASSWORDパラメーターで接続パスワードを指定します。

   `ADD L2TP CALL=remote IP=10.1.0.1 TYPE=VIRTUAL REMOTE=remote PRECEDENCE=in PASSWORD=l2tpB ↓`
8. OSPFを有効にするインターフェースとしてL2TPコール上にPPPインターフェースを作成します。CREATE PPPコマンドでL2TPコールを物理インターフェースとして指定するときは、L2TPコール名の前に「TNL-」を付けます。

   `CREATE PPP=1 OVER=TNL-remote IDLE=999999 BAP=OFF LQR=OFF ↓`
9. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
10. IPCPネゴシエーションでISPから取得したIPアドレスをPPPインターフェースで使用できるように設定します。

    `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
11. ppp0インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を設定します。これは、ISPとの接続が確立するまでIPアドレスが確定しないことを示します。

    `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓`
12. OSPFで使用するL2TP上のPPP1インターフェースにIPアドレスを割り当てます。また、Eth1インターフェースへの通信を優先させるためOSPFMETRICを5に設定します。

    `ADD IP INT=ppp1 IP=172.16.1.1 MASK=255.255.255.252 OSPFMETRIC=5 ↓`

    > Note - 優先させたいインターフェースのOSPFMETRICの値が小さくなるように設定してください。

13. eth1(広域Ethernet接続用)インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=eth1 IP=20.0.0.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
14. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=vlan1 ip=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
15. L2TPトンネル用に対向のルーターへのルートを設定します。

    `ADD IP ROUTE=10.1.0.1 MASK=255.255.255.255 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
16. ファイアウォール機能を有効にします。

    `ENABLE FIREWALL ↓`
17. ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー「net」を作成します。

    `CREATE FIREWALL POLICY=net ↓`
18. ICMPパケットはPing（Echo/Echo Reply）と到達不可能（Unreachable）のみ双方向で許可します。

    `ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓`

    > Note - デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過できません。

19. ルーターのidentプロキシー機能を無効にし、外部のメール（SMTP）サーバーなどからのident要求に対して、ただちにTCP RSTを返すよう設定します。

    `DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓`
20. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PRIVATE ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓
    `
21. 相手ルーターから受信したL2TPパケット（UDP1701番）がファイアウォールを通過できるように設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP PO=1701 IP=10.0.0.1 ↓`
22. 相手ルーターから受信したIKEパケット（UDP500番）がファイアウォールを通過できるように設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 ACTION=ALLOW INTERFACE=ppp0 PROTOCOL=UDP PORT=500 IP=10.0.0.1 ↓`
23. OSPFのバックボーンエリア（0.0.0.0）を作成します。

    `ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓`
24. バックボーンエリアに所属するIPアドレスの範囲を設定します。

    `ADD OSPF RANGE=172.16.1.0 MASK=255.255.255.252 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF RANGE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF RANGE=20.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
    `
25. バックボーンエリアに所属するルーターインターフェースを設定します。

    `ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF INT=ppp1 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF INT=eth1 AREA=0.0.0.0 ↓
    `
26. LAN側（vlan1）配下に隣接ルーターが存在しないため、LAN側へのOSPFのHelloパケットの送信を停止します。

    `SET OSPF INT=vlan1 PASSIVE=ON ↓`

    > Note - LAN側（vlan1）配下に隣接ルーターが存在する場合にはPASSIVEをOFF（デフォルト）に設定してください。

27. OSPFを有効にします。

    `ENABLE OSPF ↓`
28. ISAKMP用の事前共有鍵（pre-shared key）を作成します。ここでは鍵番号を「1」番とし、鍵の値は「secret」という文字列で指定します（ルーターBと同じに設定）。

    `CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret" ↓`

    > Note - CREATE ENCO KEYコマンドは、コンソール上でログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、EDITコマンド（内蔵スクリーンエディター）などで設定スクリプトファイル（.CFG）にこのコマンドを記述しても無効になりますのでご注意ください。

    > Note - CREATE ENCO KEYコマンドで作成された鍵は、ノーマルモードでは、ルーターの再起動によって消去されます。暗号鍵を使用する場合は、必ずセキュリティーモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

29. Security Officerレベルのユーザーでログインしなおします。

    `LOGIN secoff ↓`
30. 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

    `ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE ↓`

    > Note - セキュリティーモードでは、Security OfficerレベルでのTelnetログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security OfficerレベルでTelnetログインしたい場合は、あらかじめRSO（Remote Security Officer）の設定を行っておいてください。

31. ルーターBとのIKEネゴシエーション要求を受け入れるISAKMPポリシー「i」を作成します。KEYには、前の手順で作成した事前共有鍵（鍵番号「1」）を、PEERには対向ルーターのIPアドレスを指定します。また、HEARTBEATMODEにBOTHを指定して、ISAKMP ハートビートを使用します。

    `CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=10.1.0.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH ↓`
32. ISAKMPモジュールを有効にします。

    `ENABLE ISAKMP ↓`
33. IPsec通信の仕様を定義するSAスペック「1」を作成します。トンネルモード（デフォルト）、鍵管理方式「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

    `CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓`
34. SAスペック「1」だけからなるSAバンドルスペック「1」を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

    `CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ↓`
35. ISAKMPメッセージを素通しさせるIPsecポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの500番ポートからリモートの500番ポート宛のUDPパケット（ISAKMP）に設定します。

    `CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP ↓`

    > Note - ISAKMPを使用する場合は、必ず最初のIPsecポリシーでISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。「IPsecポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたものが適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順はSHOW IPSEC POLICYコマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、SET IPSEC POLICYコマンドのPOSITIONパラメーターを使用します。

36. 実際のIPsec通信に使用するIPsecポリシー「vpn」を、PPPインターフェース「0」に対して作成します。
    鍵管理方式には「ISAKMP」を、PEERには対向ルーターのIPアドレスを、BUNDLEにはSAバンドルスペック「1」を指定し、IPsecポリシーに対して実際にIPsec通信を行うIPアドレスの範囲を指定します。本構成では、L2TPパケットが対象となります。

    `CREATE IPSEC POLICY="vpn" INTERFACE=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.1.0.1 ↓
    SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=10.0.0.1 LPORT=1701 RAD=10.1.0.1 RPORT=1701 ↓
    `
37. IPsecモジュールを有効にします。

    `ENABLE IPSEC ↓`
38. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

1. セキュリティーモードで各種設定を行うことのできるSecurity Officerレベルのユーザー「secoff」を作成します。パスワードは「secoff」とします。

   `ADD USER=secoff PASSWORD=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER ↓`

   > Note - Security Officerレベルのユーザーを作成しておかないと、セキュリティーモードに移行できませんのでご注意ください。

2. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェースを作成します。
   「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、ISPから通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。ISPから指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「ANY」を設定します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
3. ISPから通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB@isp PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF ECHO=ON ↓`
4. L2TP を有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
5. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
6. 相手側からL2TPのコネクション確立要求が来たときに相手を認証するためのパスワードを設定します。

   `SET L2TP PASSWORD=l2tpB ↓`
7. L2TPコールを定義します。これはISDNにおけるISDNコールに相当するもので、接続先のL2TPサーバーとの間に仮想回線を張るための情報を定義します。CALLには任意の名前を、REMOTEには相手側で定義されているL2TPコールの名前を指定します。 LAN間接続の場合、TYPEにはVIRTUALを指定します。IPは接続先のL2TPルーター、PRECEDENCEは優先する呼の方向です。また、相手側にL2TPパスワードが設定されている場合は、PASSWORDパラメーターで接続パスワードを指定します。

   `ADD L2TP CALL=remote IP=10.0.0.1 TYPE=VIRTUAL REMOTE=remote PRECEDENCE=out PASSWORD=l2tpA ↓`
8. OSPFを有効にするインターフェースとしてL2TPコール上にPPPインターフェースを作成します。CREATE PPPコマンドでL2TPコールを物理インターフェースとして指定するときは、L2TPコール名の前に「TNL-」を付けます。

   `CREATE PPP=1 OVER=TNL-remote IDLE=999999 BAP=OFF LQR=OFF ↓`
9. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
10. IPCPネゴシエーションでISPから取得したIPアドレスをPPPインターフェースで使用できるように設定します。

    `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
11. ppp0インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を設定します。これは、ISPとの接続が確立するまでIPアドレスが確定しないことを示します。

    `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓`
12. OSPFで使用するL2TP上のPPP1インターフェースにIPアドレスを割り当てます。また、Eth1インターフェースへの通信を優先させるためOSPFMETRICを5に設定します。

    `ADD IP INT=ppp1 IP=172.16.1.2 MASK=255.255.255.252 OSPFMETRIC=5 ↓`

    > Note - 優先させたいインターフェースのOSPFMETRICの値が小さくなるように設定してください。

13. eth1(広域Ethernet接続用)インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=eth1 IP=20.0.0.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
14. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
15. L2TPトンネル用に対向のルーターへのルートを設定します。

    `ADD IP ROUTE=10.0.0.1 MASK=255.255.255.255 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
16. ファイアウォール機能を有効にします。

    `ENABLE FIREWALL ↓`
17. ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー「net」を作成します。

    `CREATE FIREWALL POLICY=net ↓`
18. ICMPパケットはPing（Echo/Echo Reply）と到達不可能（Unreachable）のみ双方向で許可します。

    `ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓`

    > Note - デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過できません。

19. ルーターのidentプロキシー機能を無効にし、外部のメール（SMTP）サーバーなどからのident要求に対して、ただちにTCP RSTを返すよう設定します。

    `DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓`
20. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PRIVATE ↓
    ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓
    `
21. 相手ルーターから受信したL2TPパケット（UDP1701番）がファイアウォールを通過できるように設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP PO=1701 IP=10.1.0.1 ↓`
22. 相手ルーターから受信したIKEパケット（UDP500番）がファイアウォールを通過できるように設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 ACTION=ALLOW INTERFACE=ppp0 PROTOCOL=UDP PORT=500 IP=10.1.0.1 ↓`
23. OSPFのバックボーンエリア（0.0.0.0）を作成します。

    `ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓`
24. バックボーンエリアに所属するIPアドレスの範囲を設定します。

    `ADD OSPF RANGE=172.16.1.0 MASK=255.255.255.252 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF RANGE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF RANGE=20.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓
    `
25. バックボーンエリアに所属するルーターインターフェースを設定します。

    `ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF INT=ppp1 AREA=0.0.0.0 ↓
    ADD OSPF INT=eth1 AREA=0.0.0.0 ↓
    `
26. LAN側（vlan1）配下に隣接ルーターが存在しないため、LAN側へのOSPFのHelloパケットの送信を停止します。

    `SET OSPF INT=vlan1 PASSIVE=ON ↓`

    > Note - LAN側（vlan1）配下に隣接ルーターが存在する場合にはPASSIVEをOFF（デフォルト）に設定してください。

27. OSPFを有効にします。

    `ENABLE OSPF ↓`
28. ISAKMP用の事前共有鍵（pre-shared key）を作成します。ここでは鍵番号を「1」番とし、鍵の値は「secret」という文字列で指定します（ルーターAと同じに設定）。

    `CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret" ↓`

    > Note - CREATE ENCO KEYコマンドは、コンソール上でログインしている場合のみ有効なコマンドです。そのため、EDITコマンド（内蔵スクリーンエディター）などで設定スクリプトファイル（.CFG）にこのコマンドを記述しても無効になりますのでご注意ください。

    > Note - CREATE ENCO KEYコマンドで作成された鍵は、ノーマルモードでは、ルーターの再起動によって消去されます。暗号鍵を使用する場合は、必ずセキュリティーモードに移行して鍵が保存されるようにしてください。

29. Security Officerレベルのユーザーでログインしなおします。

    `LOGIN secoff ↓`
30. 動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。

    `ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE ↓`

    > Note - セキュリティーモードでは、Security OfficerレベルでのTelnetログインが原則として禁止されています。セキュリティーモードにおいて、Security OfficerレベルでTelnetログインしたい場合は、あらかじめRSO（Remote Security Officer）の設定を行っておいてください。

31. ルーターBとのIKEネゴシエーション要求を受け入れるISAKMPポリシー「i」を作成します。KEYには、前の手順で作成した事前共有鍵（鍵番号「1」）を、PEERには対向ルーターのIPアドレスを指定します。また、HEARTBEATMODEにBOTHを指定して、ISAKMP ハートビートを使用します。

    `CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=10.0.0.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH ↓`
32. ISAKMPモジュールを有効にします。

    `ENABLE ISAKMP ↓`
33. IPsec通信の仕様を定義するSAスペック「1」を作成します。トンネルモード（デフォルト）、鍵管理方式「ISAKMP」、プロトコル「ESP」、暗号化方式「DES」、認証方式「SHA」に設定します。

    `CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓`
34. SAスペック「1」だけからなるSAバンドルスペック「1」を作成します。鍵管理方式は「ISAKMP」を指定します。

    `CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ↓`
35. ISAKMPメッセージを素通しさせるIPsecポリシー「isa」を作成します。ポリシーの適用対象を、ローカルの500番ポートからリモートの500番ポート宛のUDPパケット（ISAKMP）に設定します。

    `CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP ↓`

    > Note - ISAKMPを使用する場合は、必ず最初のIPsecポリシーでISAKMPメッセージが通過できるような設定を行ってください。「IPsecポリシー」は設定順に検索され、最初にマッチしたものが適用されるため、設定順序には注意が必要です。検索順はSHOW IPSEC POLICYコマンドで確認できます。また、検索順を変更するには、SET IPSEC POLICYコマンドのPOSITIONパラメーターを使用します。

36. 実際のIPsec通信に使用するIPsecポリシー「vpn」を、PPPインターフェース「0」に対して作成します。
    鍵管理方式には「ISAKMP」を、PEERには対向ルーターのIPアドレスを、BUNDLEにはSAバンドルスペック「1」を指定し、IPsecポリシーに対して実際にIPsec通信を行うIPアドレスの範囲を指定します。本構成では、L2TPパケットが対象となります。

    `CREATE IPSEC POLICY="vpn" INTERFACE=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.0.0.1 ↓
    SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=10.1.0.1 LPORT=1701 RAD=10.0.0.1 RPORT=1701 ↓
    `
37. IPsecモジュールを有効にします。

    `ENABLE IPSEC ↓`
38. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`ADD USER=secoff PASSWORD=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER ↓ CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA@isp PASSWORD=isppasswdA LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ SET L2TP PASSWORD=l2tpA ↓ ADD L2TP CALL=remote IP=10.1.0.1 TYPE=VIRTUAL REMOTE=remote PRECEDENCE=in PASSWORD=l2tpB ↓ CREATE PPP=1 OVER=TNL-remote IDLE=999999 BAP=OFF LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP INT=ppp1 IP=172.16.1.1 MASK=255.255.255.252 OSPFMETRIC=5 ↓ ADD IP INT=eth1 IP=20.0.0.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 ip=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=10.1.0.1 MASK=255.255.255.255 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ENABLE FIREWALL ↓ CREATE FIREWALL POLICY=net ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓ DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP PO=1701 IP=10.0.0.1 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 ACTION=ALLOW INTERFACE=ppp0 PROTOCOL=UDP PORT=500 IP=10.0.0.1 ↓ ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=172.16.1.0 MASK=255.255.255.252 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=20.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=ppp1 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=eth1 AREA=0.0.0.0 ↓ SET OSPF INT=vlan1 PASSIVE=ON ↓ ENABLE OSPF ↓ # CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret" ↓ # LOGIN secoff ↓ # ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE ↓ CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=10.1.0.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH ↓ ENABLE ISAKMP ↓ CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓ CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ↓ CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP ↓ CREATE IPSEC POLICY="vpn" INTERFACE=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.1.0.1 ↓ SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=10.0.0.1 LPORT=1701 RAD=10.1.0.1 RPORT=1701 ↓ ENABLE IPSEC ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]
* 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。詳細は本文の説明をご覧ください。

`ADD USER=secoff PASSWORD=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER ↓ CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB@isp PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ SET L2TP PASSWORD=l2tpB ↓ ADD L2TP CALL=remote IP=10.0.0.1 TYPE=VIRTUAL REMOTE=remote PRECEDENCE=out PASSWORD=l2tpA ↓ CREATE PPP=1 OVER=TNL-remote IDLE=999999 BAP=OFF LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP INT=ppp1 IP=172.16.1.2 MASK=255.255.255.252 OSPFMETRIC=5 ↓ ADD IP INT=eth1 IP=20.0.0.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=10.0.0.1 MASK=255.255.255.255 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ENABLE FIREWALL ↓ CREATE FIREWALL POLICY=net ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓ DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP PO=1701 IP=10.1.0.1 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 ACTION=ALLOW INTERFACE=ppp0 PROTOCOL=UDP PORT=500 IP=10.1.0.1 ↓ ADD OSPF AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=172.16.1.0 MASK=255.255.255.252 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF RANGE=20.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=vlan1 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=ppp1 AREA=0.0.0.0 ↓ ADD OSPF INT=eth1 AREA=0.0.0.0 ↓ SET OSPF INT=vlan1 PASSIVE=ON ↓ ENABLE OSPF ↓ # CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret" ↓ # LOGIN secoff ↓ # ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE ↓ CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=10.0.0.1 KEY=1 SENDN=TRUE HEARTBEATMODE=BOTH ↓ ENABLE ISAKMP ↓ CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓ CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ↓ CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP ↓ CREATE IPSEC POLICY="vpn" INTERFACE=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=10.0.0.1 ↓ SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=10.1.0.1 LPORT=1701 RAD=10.0.0.1 RPORT=1701 ↓ ENABLE IPSEC ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #165

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）