## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  123 BGP-4：基本設定例
##  ルーターCのコンフィグ

SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24
CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24
CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65020
ADD BGP PEER=192.168.110.2 REMOTEAS=65010
ADD BGP IMPORT=STATIC
ENABLE BGP PEER=192.168.110.2
