[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 ROUTE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（スタティック）

`DELETE IPV6 ROUTE=ip6add/plen INTERFACE=interface NEXTHOP=ip6add`

ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（0〜128ビット）
interface: インターフェース名

IPv6ルーティングテーブルから経路エントリーを削除する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::/64）。デフォルト経路の場合は0:0:0:0:0:0:0:0/0（「::/0」と省略可）を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPv6インターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPv6アドレス。PPPやトンネルインターフェース向けの経路でネクストホップが未指定のときは「::」を指定する

例

``■ デフォルト経路を削除する。
`DELETE IPV6 ROUTE=::/0 INT=ppp0 NEXT=::`

関連コマンド

ADD IPV6 ROUTE
SHOW IPV6 ROUTE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H