[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP IGMP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ENABLE IP IGMP INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したIPインターフェースでIGMPを有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H