## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  154 CUGサービスを利用した拠点間のPIM-SMによるIPマルチキャストルーティング（L2TP）
##  ルーターCのコンフィグ

ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=BOTH
ADD L2TP PASSWORD=l2tpC
ADD L2TP CALL=remote2 REMOTE=remote2 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpA
ADD L2TP CALL=remote3 REMOTE=remote3 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.2 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpB
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userC@cug PASSWORD=cugpasswdC LQR=OFF ECHO=ON
CREATE PPP=12 OVER=TNL-remote2 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF
CREATE PPP=13 OVER=TNL-remote3 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP INT=ppp12 IP=172.16.2.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp13 IP=172.16.3.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=172.16.0.2 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ADD IP RIP INT=ppp12 SEND=rip2 RECEIVE=rip2
ADD IP RIP INT=ppp13 SEND=rip2 RECEIVE=rip2
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INT=ppp12
ENABLE IP IGMP INT=ppp13
ENABLE IP IGMP INT=vlan1
ENABLE PIM
ADD PIM INT=ppp12 MODE=SPARSE
ADD PIM INT=ppp13 MODE=SPARSE
ADD PIM INT=vlan1 MODE=SPARSE
ADD PIM BSRCANDIDATE
ADD PIM RPCANDIDATE GROUP=224.1.3.0 MASK=255.255.255.0
