＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #24

# 専用線によるIP2点間接続（128Kbps）

専用線（128Kbps）を使って2つの拠点をIP接続します。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 128Kbps | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
PPPユーザー名 | AAA | BBB
PPPパスワード | PasswordA | PasswordB
PPP認証方式 | CHAP | CHAP
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. 接続相手（ルーターB）のPPPユーザー名とパスワードをユーザー認証データベースに登録します。これは、PPPのネゴシエーションで相手を認証するためのものです。

   `ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓`
5. 自分のPPPユーザー名とパスワードを設定します。これは、PPPのネゴシエーションで相手から認証を受けるためのものです。

   `SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA ↓`
6. PPP認証方式（相手を認証するときの方式）をCHAPに設定します。

   `SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓`
7. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
9. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
10. 経路情報を設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`
11. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. 接続相手（ルーターA）のPPPユーザー名とパスワードをユーザー認証データベースに登録します。これは、PPPのネゴシエーションで相手を認証するためのものです。

   `ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓`
5. 自分のPPPユーザー名とパスワードを設定します。これは、PPPのネゴシエーションで相手から認証を受けるためのものです。

   `SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB ↓`
6. PPP認証方式をCHAPに設定します。

   `SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓`
7. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
8. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
9. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
10. 経路情報を設定します。

    `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`
11. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ PPPの認証方法をCHAPではなくPAPにする場合は、手順6の代わりに次のように設定します。

`SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=PAP ↓`

■ PPPの認証方法がCHAPでもPAPでも良い場合は、手順6の代わりに次のように設定します。

`SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=EITHER ↓`

■ PPPインターフェースをUnnumberedにする場合は、手順9、10の代わりに次のようにします。

- 手順9（ルーターA、B共通）

  `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓`
- 手順10（ルーターA）

  `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
- 手順10（ルーターB）

  `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`

■ 現在の設定内容を表示するには、次のコマンドを使います。

`SHOW CONFIG DYNAMIC ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓ SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA ↓ SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓ SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB ↓ SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #24

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）