[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET SWITCH QOS

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SET SWITCH QOS=p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7`

p0〜p7: 送信キュー番号（0〜3。3が優先度最高）

LAN側スイッチポートにおけるQoS（802.1p）の設定（ユーザープライオリティー値と送信キューのマッピング）を変更する。

パラメーター

QOS: ユーザープライオリティー値0〜7に対応する送信キューの番号をカンマ区切りで指定する。送信キューは各ポートに4つずつあり（0〜3。3がもっとも優先度が高い）、フレームは相対的に最も優先度の高いキューからのみ送信される。すなわち、上位のキューに1つでもフレームが格納されている場合、それより下位のキューからはフレームは送信されない。タグなしフレームのユーザープライオリティーは0と見なされる。また、本製品自身が送信するフレームと、本製品によってルーティングされたパケット（を運ぶフレーム）もプライオリティー0として扱われる。p0からp7まですべての値を指定すること。デフォルトは別表を参照。

表 1：デフォルトのマッピング
ユーザープライオリティー | 送信キュー番号（3が優先度最高）
0 | 1
1 | 0
2 | 0
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3

例

``■ ユーザープライオリティー値0〜7に対し、送信キュー0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3を割り当てる。
`SET SWITCH QOS=0,0,0,1,1,2,2,3`

備考・注意事項

QoS（802.1p）は、スイッチポートから出力されるフレームで、なおかつ、同一VLAN内でスイッチングされたフレームにだけ適用される。

関連コマンド

SHOW SWITCH QOS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H