## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  65 PPPリンクの圧縮（STAC LZS）
##  ルーターAのコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1
CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS
SET PPP=0 COMPRESSION=ON COMPALGORITHM=STACLZS
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2
SET ENCO SW STACCHANNELS=1
# RESTART ROUTER
