[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`SHOW IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS`

制御用マルチキャストグループアドレスの取り扱いに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmpsnooping routeraddress

    IGMP Snooping Router Address
    ----------------------------------------------------------------------
    IGMP Snooping Router Mode ......... default

    Router Address List
    --------------------------------------------------------
    224.0.0.1      224.0.0.4      224.0.0.6      224.0.0.13
    224.0.0.2      224.0.0.5      224.0.0.9      224.0.0.15

    ----------------------------------------------------------------------

表 1
IGMP Snooping Router Mode | 制御用マルチキャストグループアドレス宛てパケットを受信したときの動作モード。all、default、ip、multicastrouter、noneがある。詳細はSET IGMPSNOOPING ROUTERMODEコマンドの解説を参照
Router Address List | All Group登録対象の制御用マルチキャストグループアドレス一覧。IGMP Snooping有効時、ここに表示されているアドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートはAll Group所属となり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される

関連コマンド

ADD IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS
DELETE IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS
SET IGMPSNOOPING ROUTERMODE
SHOW IGMPSNOOPING

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H