[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET PORTAUTH PORT MULTIMIB

カテゴリー：運用・管理 / ポート認証

`RESET PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] PORT={eth-port|ALL} MULTIMIB`

eth-port: ETHインターフェース名（eth0のように指定）

802.1X Multi-SupplicantモードのAuthenticatorポート、または、MACベース認証ポートにおいて、未認証かつSET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMACコマンドで設定していないSupplicantの情報をクリアする。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: ポート。本コマンドは、Multi-Supplicantモード（MODE=MULTI）のポートか、MACベース認証のポートでのみ使用可能。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH
DISABLE PORTAUTH PORT
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMAC
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH PORT MULTISUPPLICANT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H