[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP INTERFACE

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SHOW RSVP INTERFACE[=interface]`

interface: IPインターフェース名（pppXのみ（PPPoEは除く））

各IPインターフェースのRSVP設定パラメーターおよび状態を表示する。

パラメーター

INTERFACE: RSVPが有効になっているインターフェースの名前。省略時はすべてのインターフェースが表示される。PPPインターフェース（PPPoEを除く）のみサポート。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp interface

    RSVP Interfaces

                        Maximum       Reserved       No. of
    Interface  Enabled  Bandwidth(%)  Bandwidth(%)   Reservations  Debug     Encap
    ------------------------------------------------------------------------------
    Dynamic      No        75             0              0         None      RAW
    eth0         Yes       75             0              1         None      RAW
    ppp0         Yes       75             6              1         None      RAW
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名。Dynamicはダイナミックインターフェースに関するパラメーターエントリー
Enabled | RSVP機能が有効かどうか
Maximum Bandwidth | RSVPで予約できる帯域幅。インターフェースの全帯域に対するパーセンテージ
Reserved Bandwidth | 現在予約されている帯域幅。インターフェースの全帯域に対するパーセンテージ
No. of Reservations | 現在アクティブな予約数
Debug | 有効なデバッグオプション。None、Resv、Packet、Pkt+Resvのいずれか
Encap | RSVPメッセージのエンキャプセレーション。RAW（IP）またはUDP

関連コマンド

DISABLE RSVP INTERFACE
ENABLE RSVP INTERFACE
SET RSVP INTERFACE
SHOW RSVP
SHOW RSVP COUNTER
SHOW RSVP PATH
SHOW RSVP RESV

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H