[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BGP IMPORT

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SET BGP IMPORT={OSPF|RIP|STATIC|INTERFACE} [ROUTEMAP[=routemap]]`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）

BGPに経路情報を取り込むときに適用するルートマップを変更する。

パラメーター

IMPORT: BGPに取り込む経路情報の種類（起源）

ROUTEMAP: インポート時に適用するルートマップ。値を指定しない（単にROUTEMAPと指定）とフィルター解除となる。デフォルトはなし。

関連コマンド

ADD BGP IMPORT
DELETE BGP IMPORT
SHOW BGP IMPORT

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H