[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET ENCO SW

カテゴリー：暗号・圧縮 / 一般コマンド

`SET ENCO SW [PREDCHANNELS=0..4] [STACCHANNELS=0..4]`

ソフトウェア圧縮機能の設定パラメーターを変更する。

パラメーター

PREDCHANNELS: Predictor用圧縮チャンネルの数。1チャンネル当たり128KBの連続したメモリー空間を必要とする。メモリー容量4MBの機種では最大チャンネル数は2に制限される。

STACCHANNELS: STAC LZS用圧縮チャンネルの数。1チャンネル当たり13KBの連続したメモリー空間を必要とする。

例

``■ STAC LZS用のソフトウェア圧縮チャンネルを2チャンネル確保する。
`SET ENCO SW STACCHANNELS=2`

備考・注意事項

圧縮チャンネルを確保したときは、設定をファイルに保存し、ルーターを再起動する必要がある。

関連コマンド

SHOW ENCO

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H