[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP NAT FRAGMENT

カテゴリー：IP / レンジNAT

`DISABLE IP NAT FRAGMENT={UDP}`

IP NAT（レンジNAT）モジュールに対し、指定したプロトコルのフラグメント化パケットを透過しないよう指示する。

パラメーター

FRAGMENT: 指定したプロトコルのフラグメント化パケットを透過しないよう設定する。デフォルトでは、再構成後のIPデータサイズ（L4パケットサイズ）が1780バイトを越えるパケットはIP NATモジュールによって破棄される

関連コマンド

ADD IP NAT
DELETE IP NAT
ENABLE IP NAT
ENABLE IP NAT FRAGMENT
SHOW IP NAT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H