[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP IGMP

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`SHOW IP IGMP [COUNTER] [INTERFACE=interface]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

IGMP、および、IPインターフェースごとのマルチキャストグループ情報を表示する。

パラメーター

COUNTER: IGMPの統計カウンターを表示する。

INTERFACE: 指定したIPインターフェースの情報だけを表示する。省略時はすべてのIPインターフェースが対象となる

入力・出力・画面例

    Manager > show ip igmp
    IGMP Protocol
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................... Enabled
    Default Query Interval ........... 125 secs
    Default Timeout Interval ......... 270 secs

    Last Member Query Interval ....... 10 (1/10secs)
    Last Member Query Count .......... 2
    Robustness Variable .............. 2
    Query Response Interval .......... 100 (1/10secs)

    Interface Name .......... vlan1               (DR)
    IGMP Proxy .............. Off
    Group List ..............

      Group. 239.255.100.100    Last Adv. 192.168.10.130     Refresh time 209 secs
      Ports  2,4

    Interface Name .......... eth0                (DR)
    IGMP Proxy .............. Off
    Group List ..............

      Group. 239.255.255.253    Last Adv. 172.17.28.144      Refresh time 211 secs
      Group. 239.1.2.3          Last Adv. 172.17.28.1        Refresh time 217 secs

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show ip igmp counter
    IGMP Counters
    --------------------------------------------------------------------------------

    Interface Name: vlan1

      inQuery ......................... 0       outQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0
      inV2Report ..................... 24
      inLeave ......................... 0
      inTotal ........................ 24       outTotal ........................ 0

      badQuery ........................ 0
      badV1Report ..................... 0
      badV2Report ..................... 0
      badLeave ........................ 0
      badTotal ........................ 0

    Interface Name: eth0

      inQuery ......................... 0       outQuery ........................ 0
      inV1Report ...................... 0
      inV2Report ..................... 72
      inLeave ......................... 4
      inTotal ........................ 76       outTotal ........................ 0

      badQuery ........................ 0
      badV1Report ..................... 0
      badV2Report ..................... 0
      badLeave ........................ 0
      badTotal ........................ 0

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | IGMPの状態。EnabledかDisabled
Default Query Interval | General Membership Queryのデフォルト送信間隔（秒）
Default Timeout Interval | Membership Reportを受信できなくなってから、該当グループをグループデータベースから削除するまでの時間（秒）
Last Member Query Interval | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値。また、同Queryの送信間隔（1/10秒）
Last Member Query Count | Leave Groupメッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数
Robustness Variable | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター
Query Response Interval | General Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（1/10秒）
Interface Name | IP（VLAN）インターフェース名。代表ルーターとして動作しているときは、インターフェース名のあとに「(DR)」と表示される
Group List | マルチキャストグループの一覧
Group. | マルチキャストグループアドレス
Last Adv. | 最後にMembership Reportを広告したホスト
Refresh time | Membership Reportを受信しなくなってからグループを削除するまでの時間（秒）
Ports | メンバーが存在するスイッチポート（VLANインターフェースのとき）

表 2：COUNTERオプション指定時
inQuery | Membership Queryメッセージ受信数
inV1Report | IGMPv1 Membership Reportメッセージ受信数
inV2Report | IGMPv2 Membership Reportメッセージ受信数
inLeave | IGMPv2 Leave Groupメッセージ受信数
inTotal | IGMPメッセージ受信総数
outQuery | Membership Queryメッセージ送信数
outTotal | IGMPメッセージ送信総数
badQuery | 受信したMembership Queryメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV1Report | 受信したIGMPv1 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badV2Report | 受信したIGMPv2 Membership Reportメッセージのうち、エラーがあったものの数
badLeave | 受信したIGMPv2 Leave Groupメッセージのうち、エラーがあったものの数
badTotal | 受信したIGMPメッセージのうち、エラーがあったものの総数

関連コマンド

DISABLE IP IGMP
DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
ENABLE IP IGMP INTERFACE
SET IP IGMP
SHOW IP ROUTE MULTICAST

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H