## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  122 IPv6ローカルルーター（RIPng）
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IPV6
ADD IPV6 INT=eth0 IP=3ffe:1:1:2::1/64 PUBLISH=YES
ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:1:10::2/64 PUBLISH=YES
ENABLE IPV6 ADVERTISE
ADD IPV6 RIP INT=eth0
ADD IPV6 RIP INT=vlan1
ENABLE IPV6 RIP
