＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #35

# 専用線によるインターネット接続（DNSリレー/DHCPサーバー）

専用線を使ってインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します。この例では、DNSリレーとDHCPサーバーの設定を追加しています。また、ファイアウォールで外部からの不正アクセスを防止します。

DNSリレーは、本ルーターに対するDNSリクエストを、他のサーバーにリレーする機能です。
クライアント側で本ルーターをDNSサーバーに指定しておけば、DNSサーバーのアドレスが変更されても、本ルーターに設定されているサーバーアドレスを変更するだけですみます。個々のクライアントの設定は変更する必要がないため、管理・保守効率が向上します。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。この例では、DHCPサーバー機能を併用し、本製品をDNSサーバーとして使うよう各クライアントに通知しています。本製品は、受け取ったDNSリクエストをISPのネームサーバーにリレーします。

表 1：ルーターの基本設定
TDMグループ名 | ISP
回線速度 | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 202.10.1.10/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24
DNSサーバーのIPアドレス | 202.10.2.192
DHCPサーバー機能 | 使う

表 2：ルーターのDHCPサーバー設定
DHCPポリシー名 | subnet10
使用期限 | 3600（秒）
サブネットマスク | 255.255.255.0
デフォルトルート | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1（ISPのDNSにリレーする）
DHCPレンジ名 | ip10
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.128〜192.168.10.130（3個）

ルーターの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対して、TDMグループ「ISP」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=ISP INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「ISP」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-ISP ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=202.10.1.10 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. デフォルトルートを設定します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0 ↓`
8. 本ルーターが使用するDNSサーバーのIPアドレス（ISPから提供されたもの）を設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=202.10.2.192 ↓`
9. DNSリレー機能を有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`
10. ファイアウォール機能を有効にします。

    `ENABLE FIREWALL ↓`
11. ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー「net」を作成します。

    `CREATE FIREWALL POLICY=net ↓`
12. ICMPパケットはPing（Echo/Echo Reply）と到達不可能（Unreachable）のみ双方向で許可します。

    `ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACHABLE ↓`
13. ルーターのidentプロキシー機能を無効にし、外部のメール（SMTP）サーバーなどからのident要求に対して、TCP-RSTを返すよう設定します。

    `DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓`
14. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。
    - LAN側（vlan1）インターフェースをPRIVATEに設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓`
    - WAN側（ppp0）インターフェースをPUBLICに設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓`
15. エンハンストNATの設定を行います。LAN側（vlan1）ホストのIPアドレスを、ISPから割り当てられたグローバルアドレス（ppp0のアドレス）に変換するよう設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓`
16. ルーターのDHCPサーバー機能を有効にします。

    `ENABLE DHCP ↓`
17. DHCPポリシー「subnet10」を作成します。IPアドレスの使用期限は3,600秒（1時間）とします。

    `CREATE DHCP POLICY=subnet10 LEASETIME=3600 ↓`
18. クライアントに提供する情報を設定します。ここでは、DNSサーバーアドレスとして、ルーターのLAN側（vlan1）インターフェースのIPアドレスを指定しています。DNSリレー機能により、ルーターはLAN側クライアントからのDNSリクエストをISPのDNSサーバーにリレーします。

    `ADD DHCP POLICY=subnet10 SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1 ↓`
19. クライアントに提供するIPアドレスの範囲を設定します。ここでは、192.168.10.128〜192.168.10.130の3個を指定しています。

    `CREATE DHCP RANGE=ip10 POLICY=subnet10 IP=192.168.10.128 NUMBER=3 PROBE=ARP ↓`
20. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ ISPからログイン名とパスワードを指定されている場合は、手順3の次に以下のコマンドを追加してください。ここでは、ログイン名として「ispuser」、パスワードとして「isppasswd」を設定しています。

`SET PPP=0 USER=ispuser PASSWORD=isppasswd ↓`

■ ファイアウォールで遮断されたパケットのログをとるには、次のコマンドを実行します。

`ENABLE FIREWALL POLICY=net LOG=DENY ↓`

記録されたログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=FIRE」により、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=FIRE ↓`

■ インターネット側からのPING（ICMP Echo Requestパケット）を拒否するには、次のようなIPフィルターをWAN側インターフェースに設定します。この例では、「LOG=HEADER」により、フィルターで拒否したパケットをログに記録しています。

`ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 PROTO=ICMP ICMPTYPE=ECHO LOG=HEADER ACTION=EXCLUDE ↓
ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 ACTION=INCLUDE ↓
SET IP INT=ppp0 FILTER=0 ↓
`

記録されたログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=IPFIL」により、IPフィルターが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=IPFIL ↓`

■ 現在の設定内容を表示するには、次のコマンドを使います。

`SHOW CONFIG DYNAMIC ↓`

まとめ

ルーターのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=ISP INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-ISP ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=202.10.1.10 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0 ↓ ADD IP DNS PRIMARY=202.10.2.192 ↓ ENABLE IP DNSRELAY ↓ ENABLE FIREWALL ↓ CREATE FIREWALL POLICY=net ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACHABLE ↓ DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓ ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 ↓ ENABLE DHCP ↓ CREATE DHCP POLICY=subnet10 LEASETIME=3600 ↓ ADD DHCP POLICY=subnet10 SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1 ↓ CREATE DHCP RANGE=ip10 POLICY=subnet10 IP=192.168.10.128 NUMBER=3 PROBE=ARP ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #35

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）