[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CLASSIFIER

カテゴリー：QoS / クラシファイア

`SHOW CLASSIFIER[={rule-list|ALL}]`

rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

クラシファイア（汎用パケットフィルター）の設定内容を表示する。

パラメーター

CLASSIFIER: クラシファイア番号。番号を指定した場合は該当するクラシファイアのパラメーターがすべて表示される。ALLを指定した場合はすべてのクラシファイアのパラメーターが表示される。値を指定しなかった場合は、クラシファイアの一覧が簡潔に表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show classifier

     Classifier General Info
    --------------------------------------------------------------------------------
     Total number of rules .... 3

     Rule ..................... 1
       Related module(s) ...... None

     Rule ..................... 2
       Related module(s) ...... Software QoS

     Rule ..................... 5
       Related module(s) ...... None

    --------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show classifier=2

     Classifier Rules
    --------------------------------------------------------------------------------
     Rule .................. 2
      D-MAC Address ........ ANY
      S-MAC Address ........ ANY
      M-Type ............... ANY
      S-VLAN ............... ANY
      D-VLAN ............... ANY
      E-Format ............. ANY
      Protocol ............. IPv4/IPv6
      VLAN Priority ........ ANY
      S-IP Address ......... ANY
      D-IP Address ......... ANY
      IP flow label ........ ANY
      IP Protocol .......... TCP
      TOS/DSCP ............. ANY
      IPOPTIONS ............ ANY
      IPFRAG ............... ANY
      S-TCP Port ........... 80
      D-TCP Port ........... ANY
      TCP Flags ............ ANY
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1：CLASSIFIERパラメーターに値を指定しなかったとき
Total number of rules | クラシファイアの総数
Rule | クラシファイア番号
Related module(s) | クラシファイアを使用している上位モジュール。Software QOS（QoS）かNone（モジュールに関連付けられていない）

表 2：CLASSIFIERパラメーターに値を指定したとき（表示項目はクラシファイアの設定により異なる）
Rule | クラシファイア番号
Ingress Interface | 入力インターフェース
Ingress Port | 入力スイッチポート
Egress Port | 出力スイッチポート
PPP Index | 出力PPPインターフェース番号
D-MAC Address | 宛先MACアドレス
S-MAC Address | 送信元MACアドレス
M-Type | レイヤー2アドレス種別
S-VLAN | 入力VLAN
D-VLAN | 出力VLAN
E-Format | （未サポート）
Protocol | （設定は未サポート）レイヤー3プロトコルタイプ
VLAN Priority | 802.1pユーザープライオリティー値
S-IP Address | 始点IPアドレス/マスクまたは始点IPv6アドレス/プレフィックス長
D-IP Address | 終点IPアドレス/マスクまたは終点IPv6アドレス/プレフィックス長
IP flow label | （未サポート）
IP Protocol | IPプロトコルタイプ
DSCP | DSCP値
TOS | TOS値
IPOPTIONS | （未サポート）
IPFRAG | IPv4パケットがフラグメント化されているかどうか
ICMP code | （未サポート）
ICMP type | （未サポート）
S-TCP Port | TCP始点ポート
D-TCP Port | TCP終点ポート
TCP Flags | TCP制御フラグ
S-UDP Port | UDP始点ポート
D-UDP Port | UDP終点ポート

関連コマンド

CREATE CLASSIFIER
DESTROY CLASSIFIER
SET CLASSIFIER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H