[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PRI STATE

カテゴリー：インターフェース / PRIインターフェース

`SHOW PRI[=pri-interface] STATE`

pri-interface: PRIインターフェース番号

PRIインターフェースの状態を表示する。

パラメーター

PRI: PRIインターフェース番号。省略時はすべてのPRIインターフェースに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show pri state

    State for PRI instance 0:

    Interface type .......... T1
    ISDN interface type ..... TE
    HDLC controller type .... SCC
    Mode .................... TDM
    TDM slots ............... 1-24
    State ................... Local inbound fault
    Clock source ............ line
    Line length ............. 0 ft
    Line build out .......... none
    Encoding ................ B8ZS
    HDLC data polarity ...... normal
    Framing ................. ESF
    DL signal format ........ bit-patterned
    DL mode ................. not applicable
    In-band loopback type ... line
    In-band loopback code ... standard
    Idle character .......... 255
    Interframe flags/slot ... 1
                                                          --- Occurrences ---
    Receive Error Conditions                              Momentary   Lasting
      Loss Of Signal ............................... yes          0         1
      Loss Of Framing .............................. yes          2         0
    Error Indications Received
      Remote Alarm Indication (Yellow Alarm) ....... no           0         0
      Alarm Indication Signal (Blue Alarm) ......... no           0         0
    Error Indications Transmitted
      Remote Alarm Indication (Yellow Alarm) ....... yes                    0
      Alarm Indication Signal (Blue Alarm) ......... no                     0

関連コマンド

SET PRI
SHOW PRI CONFIGURATION
SHOW PRI COUNTER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H