[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET SQOS DSCPMAP

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SET SQOS DSCPMAP=map-list TABLE=PREMARK [DESCRIPTION=string] [DSCP=dscp-list] [NEWDSCP=0..63] [NEWBWCLASS=1..3]
SET SQOS DSCPMAP=map-list TABLE=REMARK [DESCRIPTION=string] [DSCP=dscp-list] [BWCLASS=bwclass-list] [NEWDSCP=0..63] [NEWBWCLASS=1..3]
SET SQOS DSCPMAP=map-list [DESCRIPTION=string]`

map-list: DSCPMAP番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
string: 文字列（1〜100文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
dscp-list: DSCP値（0〜63。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
bwclass-list: 帯域クラス（1〜3。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

DSCPMAPのプレマーキング用テーブル、リマーキング用テーブルを編集する。
DSCPMAPは、プレマーキング、リマーキング時に参照するDSCP値と帯域クラスの書き換え対応表。プレマーキング用とリマーキング用の2種類のテーブルからなる。
プレマーキング用テーブルは、DSCP値（0〜63）をインデックスとし、各エントリーには書き換え後のDSCP値と帯域クラスが格納されている。
リマーキング用テーブルは、DSCP値（0〜63）と帯域クラス（1〜3）をインデックスとし、各エントリーには書き換え後のDSCP値と帯域クラスが格納されている。
本コマンドで各テーブルの内容を編集したら、CREATE SQOS POLICYコマンド、SET SQOS POLICYコマンドのDSCPMAPパラメーターに指定することで、QoSポリシーおよびQoSポリシー配下のトラフィッククラスから利用できるようになる。
なお、CREATE SQOS DSCPMAPコマンドでDSCPMAPを作成した直後、プレマーキング用テーブルはすべてのDSCP値を帯域クラス1にマップする設定（DSCP値は書き換えない）、リマーキング用テーブルはDSCP値も帯域クラスも一切変更しない設定になっている。

パラメーター

DSCPMAP: DSCPMAP番号。複数指定も可能。

TABLE: テーブルの種類。PREMARK（プレマーキング用）、REMARK（リマーキング用）から選択する。本パラメーターを省略したときは、DSCPMAPのメモ（DESCRIPTIONパラメーター）のみ変更できる。

DESCRIPTION: メモ。任意の文字列を指定できる。

DSCP: テーブルのインデックスとしてのDSCP値。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのDSCP値が対象。

BWCLASS: テーブルのインデックスとしての帯域クラス。TABLE=REMARKのときだけ有効。省略時はすべての帯域クラスが対象。

NEWDSCP: 対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。

NEWBWCLASS: 対象パケットに割り当てる新しい帯域クラス。

例

``■ DSCPMAP「20」のプレマーキング用テーブルを編集する。ここでは、DSCP値32〜63を持つパケットに帯域クラス2を割り当てるよう設定している。
`SET SQOS DSCPMAP=20 TABLE=PREMARK DSCP=32-63 NEWBWCLASS=2
` ■ DSCPMAP「40」のリマーキング用テーブルを編集する。ここでは、DSCP値32〜63、帯域クラス3を持つパケットに新しいDSCP値として62を割り当てるよう設定している。
`SET SQOS DSCPMAP=40 TABLE=REMARK DSCP=32-63 BWCLASS=3 NEWDSCP=62`

関連コマンド

CREATE SQOS DSCPMAP
CREATE SQOS POLICY
CREATE SQOS TRAFFICCLASS
SET SQOS POLICY
SET SQOS TRAFFICCLASS
SHOW SQOS DSCPMAP
SHOW SQOS POLICY
SHOW SQOS TRAFFICCLASS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H