## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  29 専用線によるIP2点間接続（RIP）
##  ルーターBのコンフィグ

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2
CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS
SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB
ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO
SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP RIP INT=vlan1
ADD IP RIP INT=ppp0
