[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG

カテゴリー：フレームリレー / 論理インターフェース

`ENABLE FRAMERELAY=fr-interface LI=logical-interface DEBUG=USER [ASYN=asyn-number]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
logical-interface: フレームリレー論理インターフェース番号（FRLI。1〜1023）
asyn-number: 非同期ポート番号（0）

フレームリレー論理インターフェース（FRLI）のデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

LI: 論理インターフェース番号

DEBUG: デバッグオプション。USER指定時は、論理インターフェースを使用しているネットワークプロトコルの情報を表示する。

ASYN: デバッグ情報を出力する非同期ポート番号。デフォルトではコマンドを実行した端末に出力される。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY DEBUG
DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY DEBUG
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
SHOW FRAMERELAY LI

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H