## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  53 Ethernetによる端末型インターネット接続（DHCP）
##  ルーターのコンフィグ

ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INT=eth0 IP=DHCP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ENABLE IP DNSRELAY
ENABLE FIREWALL
CREATE FIREWALL POLICY=net
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth0 TYPE=PUBLIC
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=eth0
ENABLE DHCP
CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200
ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1
CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.10.100 NUMBER=32 PROBE=ARP
