[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE STAR MKTTRANSFER

カテゴリー：暗号・圧縮 / STAR鍵交換

`ENABLE STAR MKTTRANSFER=sernum`

sernum: シリアル番号（1〜15文字の数字）

マスタールーター上で作成したマスターキーテーブルを、指定したシリアル番号を持つスレーブルーターに転送する。本コマンドはマスタールーター上で実行する。
転送状況はSHOW STAR MKTTRANSFER LOGコマンドで確認できる（State欄）。

パラメーター

MKTTRANSFER: 転送先ルーターのシリアル番号を指定する。SHOW STAR MKTTRANSFER LOGコマンドで表示された番号を指定する。また、自機のシリアル番号はSHOW SYSTEMコマンドで確認できる。

例

``■ マスターキーテーブルをスレーブルーター（シリアル番号12345678）に転送する。
`ENABLE STAR MKTTRANSFER=12345678`

関連コマンド

SHOW STAR MKTTRANSFER LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H