[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 ROUTE PREFERENCE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（スタティック）

`SET IPV6 ROUTE PREFERENCE={DEFAULT|1..65535} PROTOCOL={RIP}`

経路制御プロトコルによって学習した経路の優先度（preference）を変更する。
本製品は、特定宛先への経路が複数存在する場合、もっとも優先度の小さい経路を選択する。また、同じ優先度を持つ経路が複数存在する場合は、プレフィックス長がもっとも長い経路を選択する。
本コマンドの効果は、コマンド実行後に学習した経路だけでなく、すでに学習済みの経路にも反映される。

パラメーター

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。DEFAULTを指定した場合は、該当経路種別のデフォルト値に設定される。

PROTOCOL: 経路種別。詳細は別表を参照。

表 1：各種経路のデフォルト優先度
経路種別 | 本コマンドでの名称 | デフォルト優先度
インターフェース経路 | --- | 0
スタティック経路 | --- | 60
RIP経路 | RIP | 100
デフォルト経路 | --- | 360

備考・注意事項

スタティック経路、デフォルト経路の優先度は、ADD IPV6 ROUTEコマンドのPREFERENCEパラメーターで設定する。

関連コマンド

ADD IPV6 ROUTE
SHOW IPV6 ROUTE
SHOW IPV6 ROUTE PREFERENCE

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H