[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH`

内蔵Ethernetスイッチに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch

    Switch Configuration
    ---------------------------------------------------------------------------
    Switch Address ............. 00-00-f4-27-14-22
    Number of Fixed Ports ...... 5
    Learning ................... ON
    Ageing Timer ............... ON
    Ageing Time ................ 304
    UpTime ..................... 20:53:31
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Switch Address | MACアドレス
Number of Fixed Ports | スイッチポートの数
Learning | FDB学習機能の有効・無効
Ageing Timer | FDBエージングタイマーの有効・無効
Ageing Time | FDBのエージングタイム（MACアドレス保持時間）
Uptime | システム起動（電源投入、コールドスタート、ウォームスタート）後の経過時間（時:分:秒）。MIBオブジェクトsysUpTimeの値と同じ

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H