[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SHOW WANLB RESOURCE[={ALL|interface}]`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

WANロードバランス機能におけるIPインターフェースの状態を表示する。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。具体的な値を指定しなかったときは、負荷分散の対象となっているインターフェースの一覧を簡潔に表示する。インターフェース名またはキーワードALLを指定したときは、該当インターフェースの詳細を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show wanlb resource

    WAN Load Balancer Resource Configuration

    Resource            Status              State
    ------------------------------------------------------------
    ppp1                ENABLED             UP
    ppp0                ENABLED             UP
    ------------------------------------------------------------

    Manager > show wanlb resource=ppp0

    WAN Load Balancer Resources
    ------------------------------------------------------------
    Resource .................... ppp0
    Status ...................... ENABLED
    State ....................... UP
    Weight ...................... 1
    Total Sessions .............. 4
    Current Sessions ............ 4
    ------------------------------------------------------------

    Manager > show wanlb resource=all

    WAN Load Balancer Resources
    ------------------------------------------------------------
    Resource .................... ppp1
    Status ...................... ENABLED
    State ....................... UP
    Weight ...................... 2
    Total Sessions .............. 4
    Current Sessions ............ 4
    ------------------------------------------------------------
    Resource .................... ppp0
    Status ...................... ENABLED
    State ....................... UP
    Weight ...................... 1
    Total Sessions .............. 4
    Current Sessions ............ 4
    ------------------------------------------------------------

表 1：インターフェース無指定時
Resource | WAN側IPインターフェース名
Status | インターフェースが負荷分散の対象になっているかどうか。ENABLED（負荷分散の対象である）かDISABLED（一時的に負荷分散の対象から外れている）
State | インターフェースの状態。UP（稼働）、CLOSING（閉鎖中）、DOWN（閉鎖）

表 2：インターフェース指定時
Resource | WAN側IPインターフェース名
Status | インターフェースが負荷分散の対象になっているかどうか。ENABLED（負荷分散の対象である）かDISABLED（一時的に負荷分散の対象から外れている）
State | インターフェースの状態。UP（稼働）、CLOSING（閉鎖中）、DOWN（閉鎖）
Weight | インターフェースの優先度（重み付け値）。Weighted Lotteryモード時は、この値が大きいほど優先度が高く、インターフェースが使用される可能性が高い。Weighted Lotteryモード時のみ表示される
Total Sessions | このインターフェースがUP状態になって以降、正常に確立されたセッションの総数
Current Sessions | 現在確立中のセッション数

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
ENABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H