[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE SSH SERVER

カテゴリー：運用・管理 / Secure Shell

`ENABLE SSH SERVER HOSTKEY=key-id SERVERKEY=key-id [EXPIRYTIME=hours] [LOGINTIMEOUT=seconds]`

key-id: 鍵番号（0〜65535）
hours: 時間
seconds: 時間（秒）

SSHサーバー機能を有効にする。デフォルトは無効。
SSHサーバー起動時には、ホスト鍵（Host Key）とサーバー鍵（Server Key）という2つのRSA公開鍵ペアを指定する必要がある。これらの鍵はCREATE ENCO KEYであらかじめ作成しておく。

パラメーター

HOSTKEY: ホスト鍵の鍵番号を指定する。推奨鍵長は1024ビット。CREATE ENCO KEYコマンドで作成する（TYPE=RSA）。

SERVERKEY: サーバー鍵の鍵番号を指定する。鍵長はホスト鍵より128ビット以上短く、なおかつ512ビット以上でなくてはならない。CREATE ENCO KEYコマンドで作成する（TYPE=RSA）。

EXPIRYTIME: サーバー鍵の有効期間（時間）。サーバー鍵は、有効期間が過ぎると自動的に更新（再生成）される。0は無期限（自動更新しない）を示す。デフォルトは0。

LOGINTIMEOUT: ログインタイムアウト（秒）。接続確立後、ここで指定した時間内にログインしなかった場合はサーバー側からコネクションを切断する。デフォルトは60秒。

備考・注意事項

SSHサーバーを起動すると、ルーター内蔵Telnetサーバーへのアクセスはできなくなる（TCPポートが閉じられる）。

関連コマンド

DISABLE SSH SERVER
SET SSH SERVER
SHOW SSH

参考

The SSH (Secure Shell) Remote Login Protocol, T. Ylonen, 15 November 1995.

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H